[bookmark: _Hlk186093464][bookmark: _Hlk229217228]徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机铝板防护罩安装竞争性谈判文件
[bookmark: _Hlk186129261][bookmark: OLE_LINK6]【徐生采（2026）xzsw0902】

一、招标人：徐州生物工程职业技术学院
二、项目名称：徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机铝板防护罩安装
三、施工地点：徐州市三环西路297号徐州生物工程职业技术学院校内
四、质量要求：合格
五、项目投资控制：不高于9万元人民币 
1、总价包干，并对本工程施工质量、安全和文明施工负责，完成施工项目，不外加其它费用，风险由承包单位承担。
2、投标报价包含的主要内容：包含但不限于此内容：人工费、材料费、机械费、场地整理清运费、进退场费、措施费、管理费、利润、税金（专业分包增值税专票）等所有费用。
六、材料品牌要求范围：不限品牌；满足国家及规范要求；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]七、现场勘察及工期要求：
1、现场勘察： 投标人统一进行场地勘察，未参加本次勘察视为自动放弃本次项目投标资格。不接受迟到的供应商勘探现场。
勘察时间：2026年9月21日下午15:00（北京时间）在徐州生物工程职业技术学院泉山校区后勤管理处集中签到、勘察；
勘察现场联系人：周老师 13685166925
2、工期：15日历天
八、施工清单：见附件
九、投标人资格：
1、投标人须为在中华人民共和国境内注册成立，具有独立法人资格的企业。
2、具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
3、近3年内无重大违法违规行为，无严重违约记录，企业信誉良好。
6、企业财务状况良好，无不良债务记录，需提供最近半年的财务报表。
十、是否接受联合体投标：否
十一、工程款支付方式：
1、工程竣工且验收合格后，支付至合同价款的70%；经审计机关审计结束后15日内，支付至审计机关审定结算价的97%；3%工程款在质保期满，且验收合格后无息拨付。
2、根据甲方要求，乙方需提供增值税专用发票给甲方，甲方才能付款，否则，甲方可以拒绝付款。
十二、获取采购文件及报名
1.时间：2026年9月19日至2026年9月22日17:00（北京时间）
2.获取：在本公告下方附件位置直接下载，并请详细阅读文件。请供应商按照文件相关要求自行制作响应文件，密封后，按照规定的时间要求递送响应文件、参加采购活动。
3.报名：在本公告下方附件位置下载“报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，在规定时间内将扫描件发至邮箱：xzswgzc@163.com，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。
十三、文件提交
1.响应文件开始接收时间：2026年9月23日14:30（北京时间）
[bookmark: _Hlk186129206]2.响应文件接收截止时间：2026年9月23日15：00（北京时间）
3.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院国资处评标室（办公楼104室）
4.文件要求：一本正本，二本副本
5.投标文件组成：包括但不限于投标函、法人授权委托书、企业资质证书复印件、施工方案、安全承诺书、报价单、近半年财务报表、现场勘察书等材料。
6.密封与标记：所有投标文件需密封并在封口处加盖投标人公章，注明项目名称及投标人名称
7.本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
十四、开启
1.时间：2026年9月23日15：00（北京时间）
2.地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院 国资处评标室（办公楼104）
联系人：杜老师     电话：0516-83628918



























拟合同文本：

[bookmark: f8ac87de474f4b3d8595cb7ff5b24916]徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机铝板防护罩施工合同
[bookmark: 12d46a6fcc0945a69c7bd3bdc2aba5ed]
甲方（全称）：  徐州生物工程职业技术学院    
乙方（全称）：                                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  校园各处空调外机铝板防护罩   施工及有关事项协商一致，共同订立本合同。
[bookmark: 4ad4aa70b79548e2b2a44d7dec547fa2]一、工程概况
[bookmark: 193aa8fd47d14208b86b81db084e6902]1. 工程名称：  徐州生物工程职业技术学院泉山校区空调外机  铝板防护罩安装        
[bookmark: 585ce5e6d21544e8b1bd689d6ee54c58]2. 工程地点：  徐州生物工程职业技术学院泉山校区     
[bookmark: 9e577b1f13804f08a81dea79062f2f82]3. 工程内容：  制作安装校园各处空调外机铝板防护罩       
[bookmark: 111b8987075b4cc3bf81ad3214a7887e]二、合同文件及解释
组成本合同其他文件及优先解释顺序如下： 1.本合同协议书；2.中标通知书；3.补充协议（如有）；4.招标文件；5.图纸；6.清单；7.投标文件；8其他合同文件。
二、合同工期
[bookmark: 23692805cbfd430b91afa30759a5b9ea]开工日期：     年     月     日（以甲方确认的开工时间为准）。
竣工日期：开工之日起 20 日历天内竣工。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以甲方确定的实际工期为准。
[bookmark: 043009e5c7f343a7b317c720ed225e66][bookmark: ff215e8f171a4d508d9e884ddc07f74d]三、质量标准
工程质量标准：达到国家质量验收合格标准并通过甲方验收。
[bookmark: febf0bc57ca44f4195ab5e20f736e55c]四、签约合同价与支付方式
[bookmark: 141facc348b9425185352350f5b6810d]金额（大写）：人民币：__________________元（中标价，含税  %），（小写）¥              元
五、工程结算
（一）项目的结算方式为：中标合同价±变更部分审核价（以上皆为含税价）。未经甲方同意，承包人不得随意变更工程设计及工程量。所有设计变更须经甲方认定据实签证结算（负责人员签字并加盖公章的签证单为有效签证单）。项目最终结算价以审计部门审计为准。
（二）工程完工且竣工验收合格（工程缺陷处理完、办理完工程竣工所有手续），且结清施工水电费后，支付合同金额的70%（不包括增加工程量）；经审计部门审计后，支付至工程审定价款的97%，剩余3%作为工程质量保证金，在质保期满且无质量问题后30天内办理支付手续，不计利息。
（三）承包人要求付清工程款应提交下列单据和文件：
（1）承包方出具的工程款支付申请；
（2）国家规定的有效发票；
（3）合同复印件；
（4）竣工验收报告；
（5）甲方委托第三方机构出具的结算审核报告；
（6）其他资料。
（四）审减率5%（含5%）以内，审计费由学校承担；审减率超过5%－8%（含8%），审计费施工单位承担30%，从工程款中扣除；审减率超过8%－10%（含10%），审计费施工单位承担70%，从工程款中扣除；审减率超过10%，审计费全部由施工单位，从工程款中扣除。
六、双方责任
（一）甲方
1. 甲方代表姓名：  李洋   联系方式：  13952160353   
2. 甲方应完成以下工作：
（1）督促承包人办理施工所需的相关手续，协调解决工程施工所需水电接入，费用由承包人支付；施工期间水电费由乙方按实际用量和相关收费标准自行向供水供电部门缴纳，或由甲方代缴后从工程款中扣除；
（2）向承包人进行技术交底；
（3）跟踪监督工程进度和质量；
（4）负责组织工程竣工验收；
（5）据实按合同约定向承包人支付工程费用；
（6）监督承包人在规定时限内按规范程序完成工程施工。
（二）乙方
1. 乙方驻现场代表姓名：         联系方式：               
2. 乙方应履行以下义务和责任
（1）加强对施工现场人员的管理，遵守属地法律法规和甲方管理规定，对违反规定造成的经济损失由承包人承担。承包人各类人员应自觉遵守甲方的各项管理规定，不得在施工现场发生违反社会治安规定等违法行为，夜间超过作业时间内，应提前通知甲方并经甲方同意。
（2）遵守徐州市人民政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音、扬尘管控等管理规定，办理有关手续，所有费用由承包人承担。
（3）施工现场按甲方指定的位置堆放材料、搭设临时设施、不准乱搭、乱放，必须做到文明施工。施工过程中，建设场地必须用围墙（档）隔离。竣工后，承包人负责建筑垃圾的清理和外运。
（4）施工机械和所有机具由承包人自行解决。
（5）采取积极有效措施做好施工现场的管线、临近建筑物、道路、树木等的保护工作，如有损坏，由承包人负责赔偿。施工现场的看守由承包人负责。
（6）承包人必须有健全的质量保证体系，按期向甲方提供工程进度、施工计划、各项质量保证体系报表，确保工程质量。
七、质量保证与验收
（一）承包人应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检验，并为检验提供便利条件。
（二）该工程施工质量依据现行的国家施工及验收规范、验评标准，由甲方负责现场工程监理。
（三）承包人负责填各种有关验评表格和收集整理技术资料。验收前向甲方提供纸质竣工资料4套、电子版1套，符合城建档案归档要求。竣工资料验收不合格，不得进入决算审计程序。
（四）承包人在施工中应严格执行分部工程验收制度。凡隐蔽工程验收部位，承包人预验后，提前2日内书面通知甲方，甲方应组织有关单位进行验收，经验收合格后，承包人才能进行下道工序的工作。
（五）甲方收到承包人要求对隐蔽工程验收的书面通知后，甲方应及时组织有关各方进行验收，对于未验收合格的隐蔽工程，承包人应按照甲方要求予以整改。
（六）竣工验收：甲方收到承包人要求对工程竣工验收的书面通知后，甲方应及时组织有关各方进行验收，对于未验收合格的工程，承包人应按照甲方要求予以整改。
八、质量保修情况
（一）保修期为   2 年（保修期自竣工验收合格之日算起）。
（二）属于保修范围和内容的项目，甲方发出维修通知后，乙方须24 小时内派员到达现场，常规问题 48 小时内完成维修处理。如承包人在约定期限内未派人修理，甲方可自行委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
（三）发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
（四）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保工程质量。若因承包人原因致使工程在合理使用期限内产生人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
九、材料供应
（一）全部施工材料必须经甲方看样同意后，由承包人负责采购。其中对于甲方推荐品牌，承包人须提供品牌、规格、型号生产厂家，经甲方签字确认后方可使用。所有材料必须符合国家或行业质量标准，必须具备出厂合格证或材料检验单。
（二）承包人不得以任何理由采购不合格材料，否则甲方有权对所需材料自行采购，所需费用从工程款中扣除。未经甲方认可或未按合同及技术文件要求施工的主要材料，施工单位必须返工并按要求提供相应材料。
十、违约责任及违约扣罚标准
1. 如果承包人未能按合同规定的时间完工的（不可抗力除外），每超一天罚款 1000 元，延期交付罚款的支付总额不得超过合同金额的10%。
2. 若承包人延期交付使用达10天以上的，承包人除应按本条第1款约定支付延期交付违约金外，若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。承包人因不可抗力造成延期交付10天以上，应提前向甲方书面说明。
3. 由于承包人违约所产生的各类违约金等费用，甲方有权优先从工程款中扣除，不足部分由承包人另行支付。未按约定履行本合同造成的损失包括直接和间接损失，包括且不限于诉讼费、评估鉴定费、律师费、担保费、公告费、邮寄费等。
十一、争议解决
执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决；协商不成，任何一方均有权向工程所在地（即甲方所在地）有管辖权的人民法院提起诉讼。
十四、其他事项
[bookmark: 975590e8c99d4c12be7b8fda3675783b]（一）校园安全与文明施工
1. 安全责任：乙方全面负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护措施。施工中发生的一切事故（包括人身伤亡事故），均由乙方承担全部法律与经济责任。
[bookmark: 35a15e13460f4606a00334100b7eb4af]2. 校园特殊要求：乙方需做好环境保护与噪音、粉尘控制，合理安排大型车辆进出时间和高噪音作业时间（避开教学及休息时间），严禁干扰学校正常教学与师生生活秩序。
[bookmark: 08886b179a814ffd89e4f84ec74f4411]3. 人员管理：乙方施工人员需统一着装，佩戴工作牌，遵守校园各项规章制度，严禁在校园内从事与施工无关的活动。
（二）本工程承包人不得转包、分包和临时雇用无相应执业资格证书、岗位证书的人员上岗施工。若发现承包人违约或未经甲方同意无故停工累计达5天以上，甲方有权终止合同并责令承包人立即退场，由承包人赔偿由此造成的一切损失。
（三）本合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
（四）本合同一式陆份，甲方叁份，承包人叁份,具有同等法律效力。

甲方（公章）：                  乙方（公章）：
                    法定代表人
委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：
    
  年     月     日               年     月     日                                     


附件
附件1：工程质量保修书
附件2：投标人所投设备材料品牌表
附件3：专项工程补充条款
附件4：工程量清单
附件1：
工程质量保修书

发包人（全称）： 徐州生物工程职业技术学院 
承包人（全称）：                

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  校园各处空调外机铝板防护罩  签订工程质量保修书。
　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人承担的施工全部内容。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1． 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3． 装修工程为   2    年；
4． 电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；
5． 供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；
7. 绿化养护期为  2  年；
8．其他项目保修期限约定如下：   2年
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包人负责。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
工程保修金返还约定：缺陷责任期满后28天内在确认承包人已完成保修期内的责任和相关工作后，发包人在扣除该保修期间的有关费用支出后，一次性结清全部保修余款，保修金不计取利息。
保修期间保修费用由承包方承担。但在保修期内确属人为因素而非材料或工程质量问题造成的破损，承包人负责维修，发包人支付维修所需材料费用。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
1.承包人在竣工交付后落实专人负责向发包人办理交付手续，在保修期内承包人明确专人服务。承包人在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知发包人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人，发包人可按本章第四条中的1条款的约定执行。
2.如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿，费用从质保金中扣除。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人： 

委托人联系电话：                         委托人联系电话：

  年     月     日               年     月     日                                     

附件2：
投标人所投设备材料品牌表

	序号
	材料（设备名称）
	推荐品牌
	投标人所投品牌
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件3：
工程专项补充条款
例：
一、防水工程
1. 必须选用符合国家环保标准的推荐品牌（如有）防水材料，材料进场需经甲方、监理单位（如有）确认。
2. 施工工艺需严格遵循国家防水规范，防水基层必须平整、坚实、无起砂、空鼓、裂缝，经甲方验收合格后方可开展防水层施工。
3. 防水层层数、厚度、附加层范围严格按照图纸及规范执行，严禁偷工减料、薄涂、漏铺。
4. 每一道防水工序完成后，必须按规范开展闭水或淋水试验，试验合格并签字确认后方可进行下一道工序。
5. 质保期内同一位置出现两次及以上渗漏问题，乙方须彻底铲除原有防水层重新施工，并对该区域顺延质保期 2 年。

二、装修、改造工程
1. 所有装修材料环保指标必须符合国家室内环境标准，工程完工后室内空气质量达标。甲方可委托第三方检测，检测费用由乙方承担。
2. 拆除作业范围必须经甲方确认，施工过程中采取降噪、降尘、围挡防护措施，实行分段施工、专人监护，严禁野蛮施工。
3. 涉及建筑墙体、梁柱、承重结构等部位的拆除和新建施工，严格按照设计图纸及安全规范执行，严禁擅自改动建筑主体结构，确保校园建筑结构绝对安全。
4. 施工期间对原有门窗、地面、设备、家具等成品进行全覆盖保护，出现划痕、污染、破损等情况，由乙方负责修复或照价赔偿。
5. 水电线路改造及设备更换需遵循相关规范，管线改造完成后必须做通水、通电、压力试验，验收合格后方可封闭隐蔽。
6. 工程严格执行样板先行，经甲方书面确认合格后方可大面积施工；未经确认擅自施工的，甲方有权要求返工，一切损失及工期延误由乙方承担。涉及观感部分必须先做样板，经甲方同意后方可实施。

三、绿化工程
1. 按图纸进行土地平整与造地形，绿地深翻及耕作深度需达标；苗木种植间隙控制在规定范围内，苗木品种、规格需符合设计要求。
2. 进场苗木树形完整、长势健康、无病虫害、无枯梢断枝，规格、高度、冠幅严格按照清单及要求执行。
3. 种植土回填、土质改良、夯实、排水系统施工符合园林规范，严禁出现积水烂根问题。
4. 质保养护期内，乙方定期完成浇水、修剪、除草、病虫害防治、补植等工作，保证苗木成活率及整体景观效果。















附件4：工程量清单
	序号
	楼号
	位置
	数量（处）
	工程量
（平方米）
	参数及工艺

	1
	教一
	北侧
	5
	23.12 
	（1） 热镀锌钢龙骨骨架，表面氟碳喷涂
（2）3mm穿孔铝板(双面烤漆喷涂；各处颜色不同，需提前提交甲方确认)
（3）包含龙骨、面层、预埋等造型所需所有附件
（4）具体样式，参考校内指定款式
（5）安装时做好成品保护，对因安装造成的任何损坏均由乙方负责原样修复。

	2
	教二
	东侧
	9
	27.16 
	

	3
	教二
	东北侧
	6
	17.66 
	

	4
	教三
	东南侧
	1
	5.31 
	

	5
	教三
	东北侧
	4
	14.69 
	

	6
	教五
	东南侧
	1
	5.74 
	

	7
	教五
	西南侧
	1
	5.74 
	

	8
	教六
	北侧
	3
	14.71 
	

	9
	教七
	南侧
	7
	43.26 
	

	10
	南食堂
	南侧
	4
	10.10 
	

	11
	
	东侧
	1
	3.67 
	

	12
	南一宿舍
	值班室北侧
	1
	2.03 
	

	13
	南二宿舍
	值班室北侧
	1
	2.03 
	

	14
	北苑二号
	东侧
	1
	4.41 
	

	15
	北苑三号
	值班室
	1
	2.77 
	

	16
	北苑五号
	值班室
	1
	2.77 
	

	17
	操场
	
	2
	76.23 
	

	18
	图书馆
	东侧
	3
	5.76 
	

	19
	合计
	
	
	267.18 
	




响 应 文 件

项目名称:                         
项目编号:                         
投标人名称：                      
投标人地址：                      
法人（或授权代理人）签章：        
或单位盖章（鲜章）：         
办公电话：                        
手机号码：                        
联系邮箱：                        



年  月  日





附件1.
报名确认函

徐州生物工程职业技术学院： 
我单位自愿参与贵校将于      年    月    日举行的       采购项目，现发函确认并做出以下承诺：
1、严格遵守国家法律法规及贵校关于招投标各项管理规定，如有违反，自愿接受相应处罚。
2、满足贵校对投标商（采购响应供应商）的各项要求。
3、在招标文件规定时间内及时交纳相关费用。 
4、在招标文件规定的时间内，携带招标文件上要求的资质证书原件接受资质审查。

单位名称：
固定联系电话：
法人：
　　授权代表：
移动联系电话：
电子邮箱：
　　　　　　　　　　　　　　　
＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  年　　月　　日

附件2.

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院国资处：
我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：
	粘贴身份证复印件，反、正两面。




法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：
联系方式：

                              投标人单位公章（鲜章）
                                  年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。
[bookmark: OLE_LINK4]附件3.

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州生物工程职业技术学院：
本投标人响应徐州生物工程职业技术学院国资处关于采购项目投标人资格条件的要求。
投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。
投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州生物工程职业技术学院国资处专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。
特此声明
                                              

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：
                   
                                   
 年    月    日

附件4.

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：
1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。
2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。
3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。
4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。
5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。
6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：
                                      
年    月    日


附件5.

健全的财务制度等书面声明（固定格式）


  
我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。





 法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

  年      月       日




附件6.

近3年在经营活动中没有违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有违法记录。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。


法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

     年     月       日






附件7：

报价表


货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	 
	        

	总价（大写）：
	


报价说明：
1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；






供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日期：



附件8：工程量清单
	序号
	楼号
	位置
	数量（处）
	工程量
（平方米）
	参数及工艺

	1
	教一
	北侧
	5
	23.12 
	（2） 热镀锌钢龙骨骨架，表面氟碳喷涂
（2）3mm穿孔铝板(双面烤漆喷涂；各处颜色不同，需提前提交甲方确认)
（3）包含龙骨、面层、预埋等造型所需所有附件
（4）具体样式，参考校内指定款式
（5）安装时做好成品保护，对因安装造成的任何损坏均由乙方负责原样修复。

	2
	教二
	东侧
	9
	27.16 
	

	3
	教二
	东北侧
	6
	17.66 
	

	4
	教三
	东南侧
	1
	5.31 
	

	5
	教三
	东北侧
	4
	14.69 
	

	6
	教五
	东南侧
	1
	5.74 
	

	7
	教五
	西南侧
	1
	5.74 
	

	8
	教六
	北侧
	3
	14.71 
	

	9
	教七
	南侧
	7
	43.26 
	

	10
	南食堂
	南侧
	4
	10.10 
	

	11
	
	东侧
	1
	3.67 
	

	12
	南一宿舍
	值班室北侧
	1
	2.03 
	

	13
	南二宿舍
	值班室北侧
	1
	2.03 
	

	14
	北苑二号
	东侧
	1
	4.41 
	

	15
	北苑三号
	值班室
	1
	2.77 
	

	16
	北苑五号
	值班室
	1
	2.77 
	

	17
	操场
	
	2
	76.23 
	

	18
	图书馆
	东侧
	3
	5.76 
	

	19
	合计
	
	
	267.18 
	



